物聯網實務lab6-1

ACS106119 尤廷嘉 ACS106128 張哲銘

傳送溫溼度資料到210.240.193.178，port 12345，把資料轉成十六進位字串送出。

