物聯網實務lab6-2

ACS106119 尤廷嘉 ACS106128 張哲銘

傳送亮度資料到210.240.193.178，port 54321，把資料轉成十六進位字串送出，如果亮度大於500打開relay。

